Text for specification

Désignation
profilé de cloisonnement pour systèmes à 3 pôles
cache pour montage frontal, longueur 1,10 m, pour support 01136
3 x 190 x 1100
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01554000