Text for specification

Désignation
barres 20 x 5
longueur 2,40 m, étamé
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
power dissipation at full load of the item:	48,0 W

Miscellaneous 
Tin-plated Cu busbars considerably reduce the effort of preparing the contact points.
The Cu busbars are effective protected against aggressive media.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01620000