Text for specification

Désignation
axe de prolongement, longueur 300 mm

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
23922000AD