Text for specification

Désignation
kit de raccordement 1600 A (3 pôles)
130 mm, connecteur d'angle flexible
60Classic
185mm-System

Normes
IEC 61439-1:2020

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

power dissipation at full load of the item:	42,7 W
current capacity (IEC) max.:	1 600 A
Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1500 V

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
30473000