Text for specification

Désignation
fusible 40 A
600 V AC, time delay
Class J, 27x60
Accessories

Normes

Approbations
UL

Charactéristiques électriques

rated current (UL):	40 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
rated voltage (UL) DC:	300 V

SCCR: 100 kA DC, 300 kA AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
31361100