Text for specification

Désignation
support de composant jeu de barres à 1 pôle
1 rail DIN fixe
18 x 160, sans connexion électrique
30Compact 5P

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32631000