Text for specification

Désignation
transformateur de courant 1600 A / 5 A
5 VA / classe 1
185Power

Normes
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Charactéristiques électriques
power dissipation at full load of the item:	2,5 W

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32987000