Text for specification

Désignation
verrouillage du couvercle
pour fil de plombage
Taille 000
60Classic

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33051000