Text for specification

Désignation
borne de liaison, frontale
pour peigne 35 mm², 3 pôles, convient au fusible-interrupteur-sectionneurs NH, taille 000 avec bornes à cage
4 - 35 mm²
Accessories

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33907000