Text for specification

Descrizione
Copertura sezione vuota
700 x 195
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici

Proprietà materiali
Copertura:
	temperaturbeständig bis 70°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 200,
	halogenfrei

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01025000