Text for specification

Descrizione
Separatori UL, kit per sist. 3p
per conn. longitudinali  01990, 01823, 01827
105 mm
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
tensione nominale (UL) AC:	600 V

Proprietà materiali
Corpo base:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01360000