Text for specification

Descrizione
modulo PE
con morsetto 16 mm²
9 x 160
30Compact 5P

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	0.8 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	690 V

Connecting terminal 1.5 - 16mm²

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32634000