Text for specification

Descrizione
Trasformatore 1250 A / 5 A
5 VA / class 1
185Power

Norme
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Valori elettrici
power dissipation at full load of the item:	2.5 W

Proprietà materiali
Material: polyamide
electro casting resin
temperature-resistant up to 120 °C

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32986000