Text for specification

Descrizione
trasformatore  100 A / 5 A, con dich.di conformità
1,5 VA / class 0,5
Gr.  00
185Power

Norme
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Valori elettrici
power dissipation at full load of the item:	5.0 W

Proprietà materiali
Material: polyamide
temperature-resistant up to 120 °C

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33750000