Text for specification

Descrizione
adattatore 25 A, ricambio 
adattatore
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	25 A
tensione nominale (IEC) AC:	400 V
tensione nominale (UL) AC:	500 V

tensione nominale di isolamento U_i AC:	500 V
tensione di picco U_imp:	4 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
36156000A