Text for specification

Descrizione
Neutro passante 250 A
lungh. 100 mm, vite M10 a entrambi lati

Norme
IEC 61439-1:2020

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	250 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
tensione nominale (IEC) DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	1.4 W
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	800 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	800 V

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
03195000