Text for specification

Descrizione
EQUES®30Compact
Adattatore componibile, 1p, 32 A
con 1 guida DIN fissa
18 x 160 / 6 mm²
30Compact 5P

Norme
IEC 61439-1:2020

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	32 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	1.0 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32629000