Text for specification

Descrizione
morsetto a gabbia
35 - 150 mm²
QCB-NH1, QCS-NH1, QCS-320
60Classic

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici

Connessioni
Cu 70-185mm²f
 Cu 35-150mm²rm
 Cu 35-120mm²f+AE la
 Cu 15.5-24mm breit
 Klemmraum 24.5 x 21mm min.
 Klemmraumhöhe 3mm 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33909000