Text for specification

Descrizione
morsetto 120 mm²
connessione frontale
Come accessorio

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici

Connessioni
Cu 25-120mm² s(r); Cu 35-95mm² s(s); Cu 25-70mm² f+AE

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33914000