Text for specification

Descrizione
trasformatore 500 A / 5 A, con dich. di conformità
2,5 VA / class 0,5s
60Classic
185Power
Come accessorio

Norme
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Valori elettrici
power dissipation at full load of the item:	2.2 W

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
37238000A