Text for specification

Descrizione
copertura per zona di connessione
per basi sezionabili di Gr.NH 3, max 600 A
60Classic

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici

Proprietà materiali
Corpo base:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33419000