Text for specification

Descrizione
trasformatore 600 A / 5 A, con dich. di conformità
5 VA / class 0,5
Gr. 1 - 3
185Power

Norme
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Valori elettrici

Proprietà materiali
Material: polyamide
temperature-resistant up to 120 °C

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33787000