Text for specification

Descrizione
CRITO®30Compact
Piastra di connessione con morsetti, N + PE
10 - 120 mm²
30Compact 5P

Norme
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

resistenza nom. alla corrente di picco Ipk max.:	35,4 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01427000