Text for specification

Descrizione
Morsetto a prisma per connessione longitudinale
per cavi
150 - 300 mm²
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01202000