Text for specification

Descrizione
Modulo N per adattatori EEC
per innesto ad entrambi lati
18 x 242
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	1,4 W

tensione nominale di isolamento U_i AC:	690 V

Connecting terminals 16 mm² top and bottom

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32146000