Text for specification

Descrizione
CrossLink^®30Compact
adattatore di ricambio 125 A
spare part
49,5 mm x 160 mm, per QUADRON®30Compact, art.no. 33801
30Compact 3P

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	125 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	4,0 W

tensione nominale di isolamento U_i AC:	800 V
tensione di picco U_imp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32619000A