Text for specification

Descrizione
trasformatore 150 A / 5 A
1,5 VA / class 1
Gr. NH 1 - 3
185Power

Norme
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Valori elettrici
power dissipation at full load of the item:	1,5 W

Proprietà materiali
Material: polyamide
electro casting resin
temperature-resistant up to 120 °C
secondary connection: teflon isolated Cu braid

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33744000