Text for specification

Descrizione
trasformatore 250 A / 5 A, con dich. di conformità
1,5 VA / class 0,5
Come accessorio

Norme
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Valori elettrici
power dissipation at full load of the item:	1,2 W

Proprietà materiali
temperature-resistant up to 125 °C

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
37209000A