Text for specification

Descrizione
tappo a vite DIII, porcellana
500 V
E 33
Come accessorio

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	500 V
tensione nominale (IEC) DC:	500 V

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01100000