Text for specification

Descrizione
Isolatore
filettatura interna bilaterale, diametro 20
M6 x 20
Come accessorio

Norme
IEC 61439-1:2020

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	600 V
tensione nominale (IEC) DC:	600 V

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
05779000A