Text for specification

Descrizione
Isolatore
filettatura interna ed esterna, diametro 30
M6 x 30
Come accessorio

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	1500 V
tensione nominale (IEC) DC:	1500 V

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
05800000