Text for specification

Descrizione
Profilo di protezione
chiuso
17 x 86 x 700
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici

Proprietà materiali
Copertura:
	resistenza alle temperature fino a 70°C, 
	ignifugo secondo UL 94

Miscellaneous 
To safeguard against touching the busbars from above and below.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01040000