Text for specification

Descrizione
Copertura barre 
per barra 40 - 60 per 10, lungh. 1m
protezione contro contatti accidentali
100Energy
185Power
185mm-System

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici

Proprietà materiali
thermoplastic with high shape permanence to heat,
temperature stability maximum 100 °C
self-extinguishing in acc. to UL 94

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01251000