Text for specification

Descrizione
Tappo laterale per pettini
per barre a pettine a 2 e 3 poli, 16 mm²
Come accessorio

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31027000B