Text for specification

Descrizione
Copertura sezione vuota, variabile
variabile, 36 - 64 x 195, (2 pz)
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici

Proprietà materiali
Corpo base:
	resistenza alle temperature fino a 125°C, 
	ignifugo secondo UL 94,
	tenuta alle correnti di fuga CTI 600

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
79859000