Text for specification

Descrizione
Profilo di protezione
con feritoie
17 x 86 x 2400
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici

Miscellaneous 
To safeguard against touching the busbars from above and below.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01030000