Text for specification

Descrizione
Copertura barre 
per barra con profilo TT o TTT, lungh. 1m
protezione contro contatti accidentali
60Classic
185mm-System
centre feed unit

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01252000