Text for specification

Descrizione
Protezione per connessioni longitudinali
3p, protezione frontale e posteriore, largh. 115 mm
montaggio su 2 supporti barre 01430 con distanza (centro supporti) di 100 mm
185Power

Norme
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Omologazioni
UL

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01482000A