Text for specification

Descrizione
Calotta di copertura per morsetti, 3p
larghezza 135 mm
135 x 200 x 90
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01756000