Text for specification

Descrizione
Neutro sezionabile, 63 A
connessione multicavo a vite / a scatto

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	63 A
tensione nominale (IEC) AC:	400 V
tensione nominale (IEC) DC:	400 V

power dissipation at full load of the item:	0,2 W

Connessioni
16 mm²
2,5 - 3,0 Nm

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
05188000