Text for specification

Descrizione
Supporto per profili
per profili di protezione e bordi vasca posteriore
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici

Proprietà materiali
Corpo base:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01017000