Text for specification

Descrizione
Fusibile cilindrico 20 A
600 V AC, fast acting
Class CC
Come accessorio

Norme

Omologazioni
UL

Valori elettrici

corrente nominale (UL):	20 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

SCCR:	200 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31241100