Text for specification

Descrizione
EQUES®30Compact
Adattatore componibile, 1p, 63 A
con 1 guida DIN fissa, per Schneider iC60, iC65 e C60
18 x 160
30Compact 5P

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
Corrente nominale (IEC):	63 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	1,8 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32628000