Text for specification

Descrizione
calibro ad anello D02, 32 A
viola
E 18
Come accessorio

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Valori elettrici
Corrente nominale (IEC):	32 A

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01723000A