Text for specification

Descrizione
Isolatore
filettatura interna bilaterale, diametro 46
M10 x 45
Come accessorio

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	2000 V
tensione nominale (IEC) DC:	2000 V

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
05787000