Text for specification

Descrizione
Copertura copriterminali, per innesto lato sup. / inf.
per la copertura di tutti terminali di un lato, trasparente
für 3P, 3P+N, 4P

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
23918000AD