Text for specification

Descrizione
Supporto per componenti, 1p
con 1 guida DIN fissa
18 x 160, senza connessioni elettriche
30Compact 5P

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

tensione nominale di isolamento U_i AC:	800 V
tensione di picco U_imp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32631000