Text for specification

Descrizione
doppio cavo 2per AWG 10 (2per 6 mm²), lungh. 130 / 280 mm
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
power dissipation at full load of the item:	2,7 W

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32915000