Text for specification

Description
Montagem para perfil de cobertura
30Compact 3P
30Compact 5P

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
UL

Electrical data

Material properties
Main body:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01317000