Text for specification

Description
kit de conexão 1600 A (3-polos)
150 mm, conexão longitudinal flexível
60Classic
185mm-System

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	38,4 W
current capacity (IEC) max.:	1.600 A
tensão máxima IEC AC:	1000 V
tensão máxima IEC DC:	1500 V

Material properties
terminal body: brass
screws: hexagonal socket screws M12, galvanised, chromited
connector: welded laminated copper

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
30322000